3

	Визначення параметрів малого комплексного АТП, яке працює в умовах експлуатації 4 категорії



Виконав: Керівник:

Богос Едуард Олександрович Таран Ігор Олександрович
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	1. Вибір рухомого складу АТП

	У відповідності із завданням обрані три легкові автомобілі з заданим об'ємом двигуна приблизно однакового класу та модифікації. Технічні характеристики яких наведені у табл. 1.1.


Таблиця 1.1 Характеристики легкових автомобілів, обраних для наступного порівняння та
розрахунку
	Показник
	Легковий автомобіль 1
	Легковий атвомобіль 2
	Легковий атвомобіль 3

	Виробник
	Suzuki
	Hyundai
	Daihatsu

	Модель
	Ignis 1,3
	Accent 1,3 GL auto
	Terios

	Тип кузова
	хетчбек
	хетчбек
	універсал

	Загальна кількість дверей
	3/5
	3/5
	5

	Число місць
	4/5
	5
	4/5

	База, мм
	2360
	2440
	2420

	Колія колес, передніх/задніх, мм
	1405/1485
	1435/1425
	1305/1310

	Довжина х ширина х висота,мм
	3615x1595x1540
	4215x1680x1395
	3845x1555x1695

	Споряджена маса, кг
	945
	1035
	1030

	Допустима повна маса, кг
	1430
	1555
	1550

	Об'єм багажника мінімальний
/ максимальний, куб дм
	
181/419
	
480/934
	
205/538

	Максимальна швидкість, км/год
	160
	167
	145

	Час розгону з місця до 100 (96,5) км/год, с
	11,5
	15,9
	16,1

	Умовні витрати палива за стандартом EU, л/100 км (шосе/місто)
	
5,2/8,5
	
5,7/9,6
	
6,3/8,9

	Умовні витрати палива за стан-дартом USA, л/100 км (шосе/місто)
	
5,2/8,5
	
5,7/9,6
	
6,3/8,9

	Об'єм паливного баку, л
	41
	45
	46



продовження табл. 1.1

	Показник
	Легковий автомобіль 1
	Легковий атвомобіль 2
	Легковий атвомобіль 3

	Розташування двигуна і ведучі колеса
	переднє
	переднє
	переднє/задні

	Розташування, число циліндрів и клапанів
	Р4-16
	Р4-12
	Р4-16

	Робочий об'єм двигуна,  л
	1,3
	1,3
	1,3

	Діаметр циліндру і хід поршня, мм
	78,0x69,5
	71,5x83,5
	72,0x79,7

	Ступінь стискання
	9,5
	10
	10

	Система живлення
	розподілене впорскування
	розподілене впорскування
	розподілене впорскування

	Номінальная потужність, к с (кВт)/об/хв
	83(61)/5500
	86 (6З)/5500
	86 (63)/6000

	Максимальний крутний момент, Н*м/об/хв
	110/3500
	119/3000
	120/3200

	Тип и число ступенів коробки передач
	М5
	АГ4
	М5

	Тип передньої підвіски
	незалежна підвіска
	незалежна підвіска
	незалежна підвіска

	Тип задньої підвіски
	залежна підвіска
	незалежна підвіска
	залежна підвіска

	Наявність гідропідсилювача рульового механізму
	так
	так
	так

	Розмір стандартних шин
	165/60R14
	175/70R13
	205/70R15

	Тип гальм (передніх/задніх) та наявність АБС
	Д/Б-АБС
	Д/Б
	Д/Б



Для розрахунку обрано автомобіль, що має найменші витарти палива.


	Таким автомобілем є:

	Виробник
	Suzuki

	Модель
	Ignis 1,3
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У відповідності із завданням обрані три вантажні автомобілі з заданою вантажопідйомністю. Технічні характеристики яких наведені у табл. 1.2.


Таблиця 1.2 Технічні характеристики вантажних автомобілів, обраних для наступного
порівняння та розрахунку

	Показник
	Вантажний
автомобіль 1
	Вантажний
автомобіль 2
	Вантажний
автомобіль 3

	Виробник
	КРАЗ
	MAN
	Volvo

	Модель
	433360
	ME220B(14.224ML)
	FL180 (13/14т)

	Номінальна вантажопідйомність, т
	5,0
	5,0
	5,0

	Колісна формула
	4*2
	4*2
	4*2

	Тип кабіни
	капотна компоновка
	кабіна над двигуном
	кабіна над двигуном

	Допустима повна маса, т
	11,00
	15,00
	14,20

	Двигун
	БV8
	P6TO
	P6TO

	Робочий об'єм двигуна, куб.см
	5969
	6871
	5480

	Потужність двигуна, к.с
	150
	220
	180

	База, м
	3,8
	3,2
	3,1-6,5

	Число передач КП
	5
	9
	6/9



Для	розрахунку	обрано	вантажний	автомобіль,	що	має	найменшу потужність двигуна.


	Таким автомобілем є:

	Виробник
	Volvo

	Модель
	FL180 (13/14т)



У відповідності із завданням обрані три автобуси заданої довжини. Технічні характеристики яких наведені у табл. 1.3.
Таблиця 1.3 Автобуси, обрані для наступного порівняння та розрахункуПоказник
Автобус 1
Автобус 2
Автобус 3
Виробник
Богдан
ЛАЗ
Богдан
Модель
А-1445
4207 ЯМЗ-236HE
А-1452
Класс автобуса
Середній
Середній
Середній
Призначення
Міський
Приміський
Приміський
Загальна кількість місць ( в т.ч посадочних)
80 (31)
71
70 (39)
Кількість дерцят
2
2
2
Модель двигуна
7.1 (227 Hp)
ЯМЗ-236HE
7.1 (227 Hp)
Об'єм двигуна, куб см
7127
11150
7127
Потужність двигуна, к.с
227
230
227
Довжина, м
9,88
9,98
14,95
Ширина, м
2,50
2,50
2,50
Висота, м
2,96
3,13
2,96























Для розрахунку обрано автобус, що має найбільшу висоту.




	Таким автомобілем є:

	Виробник
	ЛАЗ

	Модель
	4207 ЯМЗ-236HE



Для наступних розрахунків обрано рухомий склад заданого автотранспортного підприємства, що складається з легкових автомобілей, вантажівок та автобусів, який наведений у табл. 1.4.



Обраний рухомий склад парку АТП

Таблиця 1.4
















Таблиця 1.5легковий автомобіль
виробник
модель
Suzuki
Ignis 1,3
вантажний автомобіль
виробник
модель
Volvo
FL180 (13/14т)
автобус
виробник
модель
ЛАЗ
4207 ЯМЗ-236HE




	Характеристики автомобілів

	Показник
	Легковий
автомобіль
	Вантажний
автомобіль
	Автобус

	Виробник
	Suzuki
	Volvo
	ЛАЗ

	Модель
	Ignis 1,3
	FL180 (13/14т)
	4207 ЯМЗ-236HE

	Кількість місць (шт)/ Вантажопідйомність(т)
	4/5
	5,0
	71

	Об'єм двигуна, л
	1,3
	5,48
	11,15

	Потужність двигуна, к.с
	83(61)/5500
	180
	230

	Допустима повна маса, кг
	1430
	14200
	-
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	2. Технологічний розрахунок

	2.1. Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу комплексного АТП

	Нормативи технічного обслуговування (ТО) й ремонту (Р), встановлені для еталонних умов експлуатації рухомого складу [1], у зв'язку з тим, що вони відрізняються від реальних умов, їхні значення піддаються корегуванню шляхом зміни кількісного значення нормативів періодичностя та трудомісткості ТО і ремонту.[2].

	З "Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту" [3] вибираються відповідні коригувальні коефіцієнти, які враховують:
· умов експлуатації автомобілів, К 1 ;
· модифікації рухомого складу й організації його роботи, К 2 ;
· природно-кліматичних умов; К 3 ;
· пробігу з початку експлуатації, К 4 і К 4 ' ;
· розміри автотранспортного підприємства й кількості технологічно сумісних груп рухомого складу, К 5 .

	Результуючий коефіцієнт коректування відповідних нормативів ТО і Р утворюється шляхом перемножуванням окремих коефіцієнтів:
· для періодичності ТО – К 1 ∙ К 3;
· пробігу до КР – К 1 ∙ К 2 ∙ К 3 ;
· трудомісткость ТО – К 2 ∙ К 5 ;
· трудомісткость ПР – K 1 ∙ K 2 ∙ K 3 ∙ K 4 ∙ К 5 ;
· витрати запасних частин – К 1 ∙ К 2 ∙ К 3 .
Примітка. Значення коефіцієнтів коригування приймають за таблицями із [3]. Результуючі коефіцієнти коригування нормативів періодичності технічного обслуговування і пробігу до КР можуть бути не менше 0,5.

	Умови вибору коефіцієнтів K 1 , K 2 , K 3 , K 4 , К 5 визначаються прийнятими умовами експлуатації АТЗ, завданням на бакалаврську роботу.

	Коефіцієнти K 4 і K' 4 розраховують як середньозважені величини.


m

 K4i  Aik
K4   i1	
Ak


	
	
	
	
	
	12

	де m – число інтервалів пробігу до КР;
K 4i – коефіцієнт, що відповідає i-му інтервалу пробігу з початку експлуатації;
A ik – число АТЗ із пробігом з початку експлуатації, що відповідає i-му інтервалу.

	Для спрощення значення коефіцієнту К' 4 приймається рівним 1,0.

	К' 4 =
	1,0
	
	
	
	

	Для розрахунку виробничої програми необхідно попередньо для даного АТП вибрати нормативні значення пробігів рухомого складу до КР і періодичності ТО- 1 і ТО-2, які встановлені положенням для певних, найбільш типових умов, а саме: першої категорії умов експлуатації, базових моделей автомобілів, помірного кліматичного району з помірною агресивністю навколишнього середовища.

	Таким чином для конкретного АТП проводиться корегування нормативного робігу L КР =L ц (L КР - пробіг до капітального ремонту, L ц - цикловий пробіг) і
періодичність ТО-1 і ТО-2.

	Для спрощення розрахунків кількість робочих днів приймається рівною 255.

	
Д роб =
	255
	
	
	
	

	Нормативний пробіг легкового автомобіля [1]
	Suzuki Ignis 1,3

	до КР – L н ц =
	150000
	км
	
	

	до ТО-1 – L н ТО-1 =
	5000
	км
	
	

	до ТО-2 – L н ТО-2 =
	20000
	км
	
	

	Нормативний пробіг вантажного автомобіля [1]

	Volvo FL180 (13/14т)

	до КР – L н ц =
	450000
	км
	
	

	до ТО-1 – L н ТО-1 =
	4000
	км
	
	

	до ТО-2 – L н ТО-2 =
	16000
	км
	
	

	Нормативний пробіг автобусу [1]
	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE

	до КР – L н ц =
	500000
	км
	
	

	до ТО-1 – L н ТО-1 =
	5000
	км
	
	

	до ТО-2 – L н ТО-2 =
	20000
	км
	
	

	Suzuki Ignis 1,3
	
	K 1 =
	0,7
	

	
	
	K 2 =
	0,7
	

	
	
	K 3 =
	0,7
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	K 1 =
	0,7

	Volvo FL180 (13/14т)
	K 2 =
	0,7

	
	K 3 =
	0,7

	
	K 1 =
	0,7

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE
	K 2 =
	0,7

	
	K 3 =
	0,7



Скоригований пробіг АТЗ за цикл (до КР) становить:



L  Lн  К  К  Кц	ц
1	2	3


, км


	де L н ц – нормативне значення пробігу за цикл (до КР), км;

	Suzuki Ignis 1,3:
	L' ц =
	150000
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	=
	51450
	км

	Volvo FL180 (13/14т):
	L' ц =
	450000
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	=
	154350
	км

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	L' ц =
	500000
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	=
	171500
	км

	Пробіг всіх АТЗ за цикл визначається за формулою:
	
	
	
	




L '
L   ц   N lccц
a



, км



Suzuki Ignis 1,3: Volvo FL180 (13/14т):
ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:

L ц =  51450  ∙
45025
=
2858,3
км
25
=
16078,1
км
25
=
16490,4
км


L ц =  154350  ∙
240
L ц =  171500  ∙
260

Корегування пробігу до чергового ТО визначається за формулою:

L  Lн  К   К	, км
i	i	1	3
де L н і – нормативне значення пробігу до чергового ТО, км.
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	Suzuki Ignis 1,3:
	L' ТО-1 =
	5000,0
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	=
	2450,0
	км

	
	L' ТО-2 =
	20000,0
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	=
	9800,0
	км

	Volvo FL180 (13/14т):
	L' ТО-1 =
	4000,0
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	=
	1960,0
	км

	
	L' ТО-2 =
	16000,0
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	=
	7840,0
	км

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	L' ТО-1 =
	5000,0
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	=
	2450,0
	км

	
	L' ТО-2 =
	20000,0
	∙
	0,7
	∙
	0,7
	=
	9800,0
	км

	Після визначення розрахункової періодичності ТО-1	(L'	ТО
1)	проводиться	остаточне	коректування	її	величини	по	кратності	із середньодобовим пробігом АТЗ (l сд ):






nТО 1 

LТО 1 lсс


де n ТО-1 – величина кратності (округлюється до цілого числа).


Suzuki Ignis 1,3: Volvo FL180 (13/14т):
ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:

n ТО-1 =   2450,0   = 5
450,0
n ТО-1 =   1960,0   = 8
240,0
n ТО-1 =   2450,0   = 9
260,0

Остаточно скорегована по кратності величина періодичності ТО-1	( LТО- 1), прийме значення:


LТО1  nТО1 lсд , км

	Отримане значення округлюються до сотень, але не більш 10 % від отриманого результату.

	Suzuki Ignis 1,3:
	L ТО-1 =
	5
	∙
	450,0
	=
	2250,0
	км

	Volvo FL180 (13/14т):
	L ТО-1 =
	8
	∙
	240,0
	=
	1920,0
	км

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	L ТО-1 =
	9
	∙
	260,0
	=
	2340,0
	км

	Після визначення розрахункової періодичності ТО-2 (L' ТО-2 ) перевіряється її кратність зі скоректованою періодичністю ТО-1:
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 LТО2 n	

ТО2L

ТО1
де n ТО-1 – величина кратності (округлюється до цілого числа).



Suzuki Ignis 1,3:	n ТО-2 =

  9800,0   = 4
2250,0


Volvo FL180 (13/14т):

ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:


n ТО-2 =


n ТО-2 =

	7840	 = 4
1920,0
	9800	 = 4
2340,0

Остаточна скоректована величина періодичності ТО-2 (L ТО-2 ) прийме значення


LТО2  nТО2  LТО1, км

	Suzuki Ignis 1,3:
	L ТО-2 =
	4
	∙
	2250,0
	=
	9000,00
	км

	Volvo FL180 (13/14т):
	L ТО-2 =
	4
	∙
	1920,0
	=
	7680,00
	км

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	L ТО-2 =
	4
	∙
	2340,0
	=
	9360,00
	км

	Величина	розрахункового	пробігу	АТЗ	до	капітального	ремонту коректується по кратності з періодичністю ТО-1 і ТО-2:





nКР

		Lц LТО 2

де n КР - величина кратності (округляється до цілого числа).


Suzuki Ignis 1,3: Volvo FL180 (13/14т):
ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:


n КР = n КР = n КР =

	51450,0		=	6
9000,0
  154350,0		=	20
7680,0
  171500,0		=	18
9360,0

Остаточна скоректована величина періодичності КР (L КР ) прийме значення
LКР  nКР  LТО2 , км


	Suzuki Ignis 1,3:
	L КР =
	6
	∙
	9000,00
	=
	54000,00
	км

	Volvo FL180 (13/14т):
	L КР =
	20
	∙
	7680,00
	=
	153600,00
	км

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	L КР =
	18
	∙
	9360,00
	=
	168480,00
	км



Допустиме відхилення остаточно скоректованих величин L ТО-1 ,L ТО-2 , L КР
від нормативних ±10 %.
У тих випадках, коли автомобіль зазнає другого або третього КР, уводять коефіцієнт 0,8, уважаючи, що пробіг у цьому випадку повинен скласти 80 % від L КР .
Результати розрахунків зводяться до табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Нормативи ресурсного пробігу (або пробігу до КР) та періодичність ТО
	
	Suzuki Ignis 1,3:
	Volvo FL180 (13/14т):
	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:

	L н ц
	150000,0
	450000,0
	500000,0

	L н ТО-2
	20000,0
	16000,0
	20000,0

	L н ТО-1
	5000,0
	4000,0
	5000,0

	К 1
	0,7
	0,7
	0,7

	К 2
	0,7
	0,7
	0,7

	К 3
	0,7
	0,7
	0,7

	L ' ц
	51450,0
	154350,0
	171500,0

	L ' ТО-2
	9800,0
	7840,0
	9800,0

	L ' ТО-1
	2450,0
	1960,0
	2450,0

	L ц
	2858,3
	16078,1
	16490,4

	L ТО-2
	9000,0
	7680,0
	9360,0

	L ТО-1
	2250,0
	1920,0
	2340,0
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	2.2. Розрахунок виробничої програми за кількістю впливів

	2.2.1. Розрахунок виробничої програми за кількістю впливів за цикл

	Число технічних впливів визначається цикловим методом у тому випадку, коли невідомий річний пробіг АТЗ.

	Число ТО і КР один АТЗ за цикл визначається відношенням циклового пробігу до пробігу певного виду впливів. Так як L ц у даній методиці розрахунків прийнятий рівним пробігу L кр , то число КР одного АТЗ за цикл дорівнюватиме одиниці.

	Прийнято, що щозмінне обслуговування (ЩО) розділяється на ЩОс (виконуване щодня) і ЩОт (виконуване перед ТО й поточним ремонтом (ПР)).

	Таким чином число КР (N КР ), ТО-1 (N ТО-1 ), ТО-2 (N ТО-2 ), ЩОс (N ЩОс ) за цикл на один АТЗ розраховується за формулами:




N	 Lц   LКР  1КР

LКР	LКР
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NТО2ц

 LКР LТО2


· NКР


NТО1ц


 LКР LТО1
· 
 N


КР  NТО2 


NЩОсц

 Lц l

NЩОт

cc
 1, 6  NТО1  NТО2 ц



де 1,6 - коефіцієнт, що враховує вплив технічних ЩО при ПР.
Отриманий результат до 0,85 округлюється до нуля, більше 0,85 до одиниці.


Suzuki Ignis 1,3:


N КР =

	2858,3	 =	0
54000,0

од.

N ТО-2ц = 	54000,0	
9000,0


-	0	=


6	од.


N ТО-1ц =

54000,0
2250,0
N ЩОсц =

-	(	0	+	6

2858,3	= 6
450,0

)	=	18

од.

од.
18


N ЩОт ц =

1,6 ∙(

18	+

6  )= 38	од.

Volvo FL180 (13/14т):

N КР = 		16078,1	 =	0 153600,0

од.

N ТО-2ц = 	153600,0	 -
7680,0

0	=	20

од.

N ТО-1ц =   153600,0		-
1920,0


(	0	+	20


)	=	60	од.

N ЩОсц =	16078,1 240,0

= 67

од.

N ЩОт ц =

1,6 ∙(

60	+

20 )= 128 од.

ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:


N КР =

	16490,4	 =	0
168480,0

од.

N ТО-2ц = 	168480,0	 -
9360,0

0	=	18

од.


N ТО-1ц =

168480,0
2340,0
N ЩОсц =

-	(	0

16490,4
260,0

+	18

= 63

)	=

од.

54	од.

N ЩОт ц =

1,6 ∙(

54	+

18 )= 115 од.

Результати розрахунків зводяться до табл. 2.2

Виробнича програма за кількістю впливів за цикл

Таблиця 2.2

	
	Suzuki Ignis 1,3:
	Volvo FL180 (13/14т):
	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:

	N КР
	0
	0
	0

	N ТО-1ц
	6
	20
	18

	N ТО-2ц
	18
	60
	54

	N ЩОсц
	6
	67
	63

	N ЩОтц
	38
	128
	115




	2.2.2. Розрахунок виробничої програми за кількістю впливів за рік

	У зв'язку з тим, що пробіг АТЗ за рік відрізняється від його пробігу за цикл, а виробничу програму підприємства звичайно розраховують на рік, то для визначення річної кількості ТО, необхідно провести відповідний перерахунок отриманих значень N ТО-1ц , N ТО-2ц , N ЩОсц , N ЩОтц за цикл до значень N ТО-1р , N ТО-
2р , N ЩОср , N ЩОтр за рік за формулами:




N	 Lр

рL

ц


NТО2 p

		Lp LТО2


· Np


NТО1p

 Lр LТО1
· 
 N


p  NTO2 



NЩОсp

 Lр lcд

NЩОтp  1, 6NТО1p  NТО2 p 

	де L р – річний пробіг АТЗ, км.;

	N р – кількість списань АТЗ за рік, од.

	Річний пробіг автомобіля знаходиться за формулою:



Lp  lcд  Д роб т

	де Д роб – кількість днів роботи АТЗ на рік,

	α m -коефіцієнт технічної готовності АТЗ.

	При проектуванні автотранспортного підприємства, коефіцієнт технічної
готовності атвомобіля розраховується за формулою:






т 

1


 Д	 K 	Д	

1 lcд    ТО ПР	4     КР 

	1000

LКР 


	де Д ТО-ПР  – кількість днів простою АТЗ в ТО й ПР на 1000 км пробігу,
приймається згідно [4, 5]:

	К' 4	– коректувальний коефіцієнт, що враховує пробіг автомобіля з початку
експлуатації;

	К' 4=
	1,0
	
	
	
	

	Suzuki Ignis 1,3:
	Д ТО-ПР =
	0,18
	дні/1000 км

	Volvo FL180 (13/14т):
	Д ТО-ПР =
	0,38
	дні/1000 км

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	Д ТО-ПР =
	0,30
	дні/1000 км

	Д КР – кількість днів простою в КР, приймається згідно [4, 5]:

	Suzuki Ignis 1,3:
	Д КР =
	1
	днів
	

	Volvo FL180 (13/14т):
	Д КР =
	1
	днів
	

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	Д КР =
	20
	днів
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Suzuki Ignis 1,3:


α t =
1+



450,0

1
0,18
∙(


· 1	1
+


=	0,92
)

1000
1

54000


	Volvo FL180 (13/14т):
	α t =
	1+
	240,0
	∙(
	0,38 ∙
1000
	1
	+
	1
153600
	)
	=
	0,92

	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	



ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:

α t =
1+

260,0

0,30
∙(
· 
1	20
+	)

=	0,90


Річний пробіг автомобіля дорівнює:

1000

168480

Suzuki Ignis 1,3: Volvo FL180 (13/14т):
ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:

L р	=
L р	=

L р	=

450,0	∙
240,0	∙

260,0	∙

255
255

255
· 
0,92
· 0,92

· 0,90

=	105570,0	км

=	56304,0	км

=	59670,0	км

Знаходиться після округлення кількість N р , N ТО-1м , N ТО-2м , N ЩОср , N ЩОтр :


Suzuki Ignis 1,3:

N р = 	105570,0	 =	37 2858,3

од.

N ТО-2р =   105570,0	 -	37	= 9
9000,0
105570

од.

N ТО-1р =

- (
2250,0

37  +	9	)=	1

од.



N ЩОср =

105570,0
450,0

=	235

од.

N ЩОтр =

1,6 ∙ (

1	+	9 )=	16	од.

Volvo FL180 (13/14т):

N р = 	56304,0	 =	4 16078,1
N ТО-2р = 	56304,0	 -	0	= 7680,0
56304

од. 7




од.

N ТО-1р =

- (	0	+	7
1920,0

)=	22

од.



N ЩОср =  56304,0 
240,0

=  235

од.

N ЩОтр =

1,6 ∙ (

22	+	7 )=	46 од.

ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:

N р = 	59670,0	 =
16490,4
N ТО-2р = 	59670,0	 -	0
9360,0
59670

4	од.

= 6




од.

N ТО-1р =

2340,0

- (	0	+	6

)=	20

од.



N ЩОср =  59670,0   =
260,0

230

од.

N ЩОтр =

1,6 ∙ (

20	+	6 )=	42	од.

Отримані результати розрахунків зводяться до табл. 2.3.

Таблиця 2.3 Виробнича програма для одного АТЗ за кількістю впливів за рік
Suzuki Ignis 1,3:
Volvo FL180 (13/14т):
ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
Д ТО-ПР
0,18
0,38
0,30
К' 4
1,00
1,00
1,00
α m
0,92
0,92
0,90
L р
105570,0
56304,0
59670,0
N р
4
4
37
N ТО-2р
9
7
6
N ТО-1р
1
22
20
N ЩОср
235
235
230
N ЩОтр
16
46
42


























	2.2.3. Розрахунок річної виробничої програми для групи АТЗ

	Річна кількість обслуговувань (ТО-1, ТО-2, ЩОс, ЩОт) для груп АТЗ розраховується за формулою:



NТОі  NТОір  Na


	N а – списочна кількість АТЗ а-ї групи, од.

	Suzuki Ignis 1,3:
	N ТО-1 =
	20
	∙
	25
	=
	500
	од.

	
	N ТО-2 =
	6
	∙
	25
	=
	150
	од.

	
	N ЩОс =
	235
	∙
	25
	=
	5875
	од.

	
	N ЩОт =
	16
	∙
	25
	=
	400
	од.

	
	N ТО-1 =
	22
	∙
	25
	=
	550
	од.

	Volvo FL180 (13/14т):
	N ТО-2 =
	7
	∙
	25
	=
	175
	од.

	
	N ЩОс =
	235
	∙
	25
	=
	5875
	од.

	
	N ЩОт =
	46
	∙
	25
	=
	1150
	од.
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ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:N ТО-1 =
1
∙
25
=
25
од.
N ТО-2 =
9
∙
25
=
225
од.
N ЩОс =
230
∙
25
=
5750
од.
N ЩОт =
42
∙
25
=
1050
од.
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Результати розрахунків зводяться до табл. 2.4.

Кількість ТО для груп АТЗ за рік


Таблиця 2.4

	
Показник
	Рухомий склад
	
Разом

	
	Suzuki Ignis 1,3:
	Volvo FL180
(13/14т):
	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-
236HE:
	

	N ТО-2
	150
	175
	225
	550

	N ТО-1
	500
	550
	25
	1075

	N ЩОс
	5875
	5875
	5750
	17500

	N ЩОт
	400
	1150
	1050
	2600






	2.2.4. Визначення кількості діагностичних впливів за рік за групами АТЗ

	Відповідно до "Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту" [1], діагностування як окремий вид обслуговування не планується, і роботи з діагностування рухомого складу входять в обсяг робіт ТО й ПР. При цьому залежно від методу організації діагностування АТЗ може проводитися на окремих постах або бути сполучене із процесом ТО. При цьому на АТП передбачається два види діагностики: Д-1 та Д-2 [3, 4, 5].

	Діагностування Д-1 призначене головним чином для визначення технічного стану агрегатів, вузлів і систем АТЗ, що забезпечують безпеку руху. Діагностування Д-2 – передбачається для АТЗ при ТО-1, після ТО-2 (по вузлах і системам, що забезпечують безпека руху, для перевірки якості робіт і заключних регулювань) і при ПР (по вузлах, що забезпечує безпека руху).

	Число АТЗ для яких проводиться діагностування під час ПР відповідно до нормам проектування ОНТП-АТП-СТО-80 приймається у розмірі 10 % від програми  ТО-1  за  рік.  Діагностування  Д-2  призначене  для  визначення
потужностних і економічних показників АТЗ, а також для
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	виявлення обсягів ПР тому воно проводиться з періодичністю ТО-2 і в окремих випадках при ПР. Число АТЗ для яких проводиться Д-2 при ПР приймається в розмірі 20 % від річної програми ТО-2 згідно [4, 5].

	Таким  чином,  кількість  Д-1  (NД-1  )  і  Д-2  (NД-2)  визначається	за
формулами:




N Д 1  1,1 NТО1  NТО2



N Д 2

 1,2  NТО2


	де 1,1 і 1,2 - коефіцієнти, що враховують кількість АТЗ для яких проводиться
відповідно Д-1 та Д-2 підчас ПР.

	Кількість діагностичних впливів ∑N Д-1 , ∑N Д-2 дорівнює:

	Suzuki Ignis 1,3:
	
	∑N Д-1 =
	1,1
	∙
	500
	+
	150
	=
	700
	од.

	
	
	∑N Д-2 =
	1,2
	∙
	150
	=
	180
	од.
	
	

	
	
	∑N Д-1 =
	1,1
	∙
	550
	+
	175
	=
	780
	од.

	Volvo FL180 (13/14т):
	∑N Д-2 =
	1,2
	∙
	175
	=
	210
	од.
	
	

	
	
	∑N Д-1 =
	1,1
	∙
	25
	+
	225
	=
	253
	од.

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	∑N Д-2 =
	1,2
	∙
	225
	=
	270
	од.
	
	

	Результати обчислень занесені в табл.2.5.

	Таблиця 2.5

	Кількість діагностичних впливів

	Рухомий склад

	Показник
	Suzuki Ignis 1,3:
	Volvo FL180
(13/14т):
	
	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-
236HE:
	Разом

	∑N Д-1
	700
	
	780
	
	
	
	253
	
	1733

	∑N Д-2
	180
	
	210
	
	
	
	270
	
	660

	Разом
	880
	
	990
	
	
	
	523
	
	2393






	2.2.5. Визначення добової програми з технічного обслуговування й діагностики

	Добова виробнича програма є критерієм вибору методу організації ТО (на універсальних постах або потокових лініях) і служить вихідним показником для розрахунку числа постів і ліній ТО. За видами ТО й діагностики добова
виробнича програма розраховується за формулою:
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Nдобi 

N рi


Д

роб


де N рі – річна виробнича програма (ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2)
За видами технічного обслуговування й діагностики N доб з урахуванням округлення дорівнює:N доб(ТО-1) = 	500	
255
=
1
од.
N доб(ТО-2) = 	150	
255
=
1
од.
N доб(ЩОс) =   5875 
255
=
23
од.
N доб(ЩОт) = 	400	
255
=
2
од.
N доб(ТО-1) = 	550	
255
=
2
од.
N доб(ТО-2) = 	175	
255
=
0
од.
N доб(ЩОс) =   5875 
=
23
од.
N доб(ЩОт) =   1150 
255
=
5
од.
N доб(ТО-1) = 	25	
255
=
1
од.
N доб(ТО-2) = 	225	
255
=
1
од.
N доб(ЩОс) =   5750 
255
=
23
од.
N доб(ЩОт) =   1050 
255
=
4
од.


Suzuki Ignis 1,3:










Volvo FL180 (13/14т):





255



ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:









Результати обчислень занесені в табл.2.6.

Таблиця 2.6 Добова програма з технічного обслуговування та діагностики, од.
	
Показник
	Рухомий склад
	
Разом

	
	Suzuki Ignis 1,3:
	Volvo FL180
(13/14т):
	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-
236HE:
	

	N добТО-1
	1
	2
	1
	4

	N добТО-2
	1
	0
	1
	2

	N добЩОс
	23
	23
	23
	69

	N добЩОт
	2
	5
	4
	11






	2.3. Розрахунок річного обсягу робіт по ТО, ПР і самообслуговуванню

	2.3.1. Визначення трудомісткості робіт

	Важливе значення при технологічних розрахунках має розрахунки трудомісткості ТО й ПР і визначення річного обсягу робіт по обслуговуванню й ремонту АТЗ. Розрахувавши обсяг робіт, можна визначити потрібну чисельність виробничих робітників, число постів, робочих місць.

	Нормативна трудомісткість робіт з обслуговувань (ЩО, ТО-1, ТО-2) і питома трудомісткість робіт з поточного ремонту на 1000 км пробігу наведені у "Положення  про  технічне  обслуговування  і  ремонт  рухомого  складу
автомобільного транспорту". Нормативна трудомісткість і-го обслуговування t н і
коректується за допомогою коефіцієнтів К 2 та К 5 :






для ТО-1i	i


t  tн  К

2  К5

t	 tн	 К  К


для ТО-2

TO1

TO1	2	5

t	 tн	 К  К

для ЩОс

TO2

TO2	2	5

tЩOс	ЩOс t
н


 К2  К5



	де t н і – відповідно нормативна трудомісткість Щос, ТО-1, ТО-2, люд-год [3, 4, 5].

	При цьому



н ЩОтt


 0,5 N


ЩОс



	При цьому нормативна трудомісткість ПР (t пр ) коректується за допомогою коефіцієнтів К 1 , К 2 , К 3 , К 4 та К 5 .

	Suzuki Ignis 1,3:
	К 1 =
	1,40
	

	
	К 2 =
	1,00
	

	
	К 3 =
	1,00
	

	
	К 4 =
	1,35
	

	
	К 5 =
	1,00
	

	
	К 1 =
	1,40
	

	Volvo FL180 (13/14т):
	К 2 =
	1,00
	

	
	К 3 =
	1,00
	

	
	К 4 =
	1,35
	

	
	К 5 =
	1,00
	

	
	К 1 =
	1,40
	

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	К 2 =
	1,00
	

	
	К 3 =
	1,00
	

	
	К 4 =
	1,35
	

	
	К 5 =
	1,00
	

	Приймається згідно [3, 4, 5]:

	Suzuki Ignis 1,3:
	t н ЩОс =
	0,20
	люд∙год

	
	t н ЩОт =
	0,10
	люд∙год

	
	t н ТО-1 =
	2,60
	люд∙год

	
	t н ТО-2 =
	10,50
	люд∙год

	
	t н ЩОс =
	0,30
	люд∙год

	Volvo FL180 (13/14т):
	t н ЩОт =
	0,15
	люд∙год

	
	t н ТО-1 =
	3,60
	люд∙год

	
	t н ТО-2 =
	14,40
	люд∙год
































i	i



t   t н  К
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t н ЩОс =
0,40
люд∙год





ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
t н ЩОт =
0,20
люд∙год






t н ТО-1 =
7,50
люд∙год






t н ТО-2 =
30,00
люд∙год





Скорегована нормативна трудомісткість ЩО дорівнює:
Suzuki Ignis 1,3:
t ЩОс =
0,20
∙
1,0
∙
1,0
=
0,20
люд∙год

t ЩОт =
0,5
∙
0,20
=
0,10
люд∙год


t ТО-1 =
2,60
∙
1
∙
1,4
=
3,64
люд∙год

t ТО-2 =
10,50
∙
1
∙
1,4
=
14,70
люд∙год

t ЩОс =
0,30
∙
1,0
∙
1,0
=
0,30
люд∙год
Volvo FL180 (13/14т):
t ЩОт =
0,50
∙
0,30
=
0,15
люд∙год


t ТО-1 =
3,60
∙
1
∙
1,0
=
3,60
люд∙год

t ТО-2 =
14,40
∙
1
∙
1,0
=
14,40
люд∙год

t ЩОс =
0,40
∙
1,0
∙
1,0
=
0,40
люд∙год
ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
t ЩОт =
0,5
∙
0,40
=
0,20
люд∙год


t ТО-1 =
7,50
∙
1
∙
1,0
=
7,50
люд∙год

t ТО-2 =
30,00
∙
1
∙
1,0
=
30,00
люд∙год



2  К 4





Питома	скорегована	нормативна	трудомісткість	ПР	визначається	за формулою:


t	 tн  К  К  К  К  К
ТР	ТР	1	2	3	4	5

	де t н ПР – питома нормативна трудомісткість ПР, (люд-год/100 км);

	Suzuki Ignis 1,3:
	t н ПР =
	1,80
	люд∙год/1000 км
	

	Volvo FL180 (13/14т):
	t н ПР =
	3,40
	люд∙год/1000 км
	

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	t н ПР =
	3,80
	люд∙год/1000 км
	

	Питома скоректована нормативна трудомісткість (tПP) дорівнює:

	tПP=
	1,80
	∙
	1,40
	∙
	1,00
	∙
	1,00
	∙

	Suzuki Ignis 1,3:
	1,35
	∙
	1,00
	=
	3,40
	
	
	люд∙год
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	tПP=
	3,40
	∙
	1,40
	∙
	1,00
	∙
	1,00
	∙

	Volvo FL180 (13/14т):
	1,35
	∙
	1,00
	=
	6,43
	
	
	люд∙год

	tПP=
	3,80
	∙
	1,40
	∙
	1,00
	∙
	1,00
	∙

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	1,35
	∙
	1,00
	=
	7,18
	
	
	люд∙год

	Нормативи трудомісткості сезонного обслуговування (СО) у «Положенні» не наведені. Враховуючи, що СО виконується разом з ТО-2, що передують переходу на зимовий і літній періоди, нормативи трудомісткості СО приймаються у відсотках (η СО ) від нормативної трудомісткості ТО-2: для дуже холодного й дуже жаркого сухого кліматичних районів – у розмірі 50 %; для холодного й жаркого – у розмірі 30 %; для інших районів – 20 % [5].

	У даному розрахунку коефіцієнт ƞСО рівним 0,20.




tCO CO  tTO2


	Suzuki Ignis 1,3:
	t СО =
	10,50
	∙
	0,20
	=
	2,10
	люд∙год

	Volvo FL180 (13/14т):
	t СО =
	14,40
	∙
	0,20
	=
	2,88
	люд∙год

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	t СО =
	30,00
	∙
	0,20
	=
	6,00
	люд∙год





Результат розрахунків зводяться до табл. 2.7.

Трудомісткість ЩО, ТО і ПР


Таблиця 2.7

	
Рухомий склад
	Вид технгічн ого впливу
	Нормативи трудомісткості, ЩО, ТО (люд∙год) тп ПР (люд∙год/1000 км)
	
Корегувальні коефіцієнти
	Скорегована нормативна трудомісктість ЩО, ТО (люд∙год) та ПР (люд∙год/1000 км)

	
	
	
	К1
	К2
	К3
	К4
	К5
	

	
Suzuki Ignis 1,3:
	ЩОс
	0,20
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	0,20

	
	ЩОт
	0,10
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	0,10

	
	ТО-1
	2,60
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	3,64

	
	ТО-2
	10,50
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	14,70

	
	ПР
	1,80
	1,40
	1,00
	1,00
	1,35
	1,00
	3,40

	
	СО
	2,10
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	2,10

	
	ЩОс
	0,30
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	0,30
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продовження табл.2.8
	
Рухомий склад
	Вид технгічн ого впливу
	Нормативи трудомісткості, ЩО, ТО (люд∙год) тп ПР (люд∙год/1000 км)
	Корегувальні коефіцієнти
	Скорегована нормативна трудомісктість ЩО, ТО (люд∙год) та ПР (люд∙год/1000 км)

	
	
	
	

К1
	

К2
	

К3
	
К4
	
К5
	

	
Volvo FL180 (13/14т):
	ЩОт
	0,15
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	0,15

	
	ТО-1
	3,60
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	3,60

	
	ТО-2
	14,40
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	14,40

	
	ПР
	3,40
	1,40
	1,00
	1,00
	1,35
	1,00
	6,43

	
	СО
	2,88
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	2,88

	
ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	ЩОс
	0,40
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	0,40

	
	ЩОт
	0,20
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	0,20

	
	ТО-1
	7,50
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	7,50

	
	ТО-2
	30,00
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	30,00

	
	ПР
	3,80
	1,40
	1,00
	1,00
	1,35
	1,00
	7,18

	
	СО
	6,00
	-
	1,00
	-
	-
	1,00
	6,00








	2.3.2. Визначення річного обсягу робіт з ТО й ПР

	Річний обсяг робіт з ЩОс, ЩОт, ТО-1 і ТО-2 (ТЩОс, ТЩОт, ТТО-1, ТТО-2) за рік
визначається добутком числа певного виду обслуговування на нормативне скоректоване значення трудомісткості даного виду обслуговування: [1, 2]:







Tр.обсл.і  Nр.обсл.і  ti

, люд∙год



	Suzuki Ignis 1,3:
	Т ТО-1 =
	500
	∙
	3,64
	=
	1820,00
	люд∙год

	
	Т ТО-2 =
	150
	∙
	14,70
	=
	2205,00
	люд∙год

	
	Т ЩОс =
	5875
	∙
	0,20
	=
	1175,00
	люд∙год

	
	Т ЩОт =
	400
	∙
	0,10
	=
	40,00
	люд∙год
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	Т ТО-1 =
	550
	∙
	3,60
	=
	1980,00
	люд∙год

	Volvo FL180 (13/14т):
	Т ТО-2 =
	175
	∙
	14,40
	=
	2520,00
	люд∙год

	
	Т ЩОс =
	5875
	∙
	0,30
	=
	1762,50
	люд∙год

	
	Т ЩОт =
	1150
	∙
	0,15
	=
	172,50
	люд∙год

	
	Т ТО-1 =
	25
	∙
	7,50
	=
	187,50
	люд∙год

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	Т ТО-2 =
	225
	∙
	30,00
	=
	6750,00
	люд∙год

	
	Т ЩОс =
	5750
	∙
	0,40
	=
	2300,00
	люд∙год

	
	Т ЩОт =
	1050
	∙
	0,20
	=
	210,00
	люд∙год

	Річний обсяг робіт по СО визначається:
	
	
	
	
	





TСО  2  Nа  tСО

люд∙год



	Suzuki Ignis 1,3:
	Т СО =2∙
	450
	∙
	2,10
	=
	1890,00
	люд∙год

	Volvo FL180 (13/14т):
	Т СО =2∙
	240
	∙
	2,88
	=
	1382,40
	люд∙год

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	Т СО =2∙
	260
	∙
	6,00
	=
	3120,00
	люд∙год

	Річний обсяг робіт з ПР визначається за формулою:
	
	





ТПР

 Lр  Nа  t
1000	ПР




	Suzuki Ignis 1,3:
	Т ПР =
	 105570 
	∙ 
	25 
	∙
	3,4
	=
	8973,5
	люд∙год

	1000

	Volvo FL180 (13/14т):
	
Т ПР =
	 56304 
	∙ 
	25 
	∙
	
6,4
	=
	9050,9
	люд∙год

	1000

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	
Т ПР =
	 59670 
	∙ 
	25 
	∙
	
7,2
	=
	10710,8
	люд∙год

	
	
	1000
	
	
	
	
	
	



Результати обчислень зведені в табл.2.8

Таблиця 2.8
Річна трудомісткість робіт з ТО й ПР, люд-год
	Вид трудо- місткості обслугову- вання, ремонту
	Рухомий склад
	

Разом

	
	
Suzuki Ignis 1,3:
	Volvo FL180 (13/14т):
	ЛАЗ 4207 ЯМЗ- 236HE:
	

	ЩОс
	1175,0
	1762,5
	2300,0
	5237,5

	ЩОт
	40,0
	172,5
	210,0
	422,5

	ТО-1
	1820,0
	1980,0
	187,5
	3987,5

	ТО-2
	2205,0
	2520,0
	6750,0
	11475,0

	ПР
	8973,5
	9050,9
	10710,8
	28735,2

	СО
	1890,0
	1382,4
	3120,0
	6392,4

	Разом
	16103,5
	16868,3
	23278,3
	56250,1



Сумарна трудомісткість ТО, ЩО й ПР визначається за формулою:




ТЩО,ТО,ПР, СО  Тр.ЩО  Тр.ТО  Тр.ПР  Тр.СО , люд∙год



	Suzuki Ignis 1,3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	∑Т ЩО,ТО,ПР, СО =
	1175,0
	+
	40,0
	+
	1820,0
	+
	2205,0
	+

	
	+
	8973,5
	+
	1890,0
	=
	16103,5
	люд∙год

	Volvo FL180 (13/14т):

	∑Т ЩО,ТО,ПР, СО =
	1762,5
	+
	172,5
	+
	1980,0
	+
	2520,0
	+

	
	
	9050,9
	+
	1382,4
	=
	16868,3
	люд∙год

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:

	∑Т ЩО,ТО,ПР, СО =
	2300,0
	+
	210,0
	+
	187,5
	+
	6750,0
	+

	
	
	10710,8
	+
	3120,0
	=
	23278,3
	люд∙год

	Загалом по автопідприємству:
	
	
	56250,1
	
	люд∙год
	


32



2.3.3. Визначення розподілу обсягу робіт з ТО і ПР
Розподіл трудомісткості ТО і ПР в залежності від місця проведення представлений в табл.2.9
Таблиця 2.9
Розподіл об’єму робіт ТО і ПР
	


Види робіт
	Легковий
автомобіль
	Вантажівка
	Автобус

	
	
Suzuki Ignis 1,3:
	
Volvo FL180 (13/14т):
	
ЛАЗ 4207 ЯМЗ- 236HE:

	
	%
	Знач
	%
	Знач
	%
	Знач

	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

	Щос:
	
	
	
	
	
	

	збиральні
	20
	235,00
	20
	352,50
	20
	460,00

	мийні
	10
	117,50
	10
	176,25
	10
	230,00

	заправні
	11
	129,25
	11
	193,88
	11
	253,00

	контрольно-діагностичні
	12
	141,00
	12
	211,50
	12
	276,00

	ремонтні
	47
	552,25
	47
	828,38
	47
	1081,00

	РАЗОМ:
	100
	1175,00
	100
	1762,50
	100
	2300,00

	Щот:
	
	
	
	
	
	

	збиральні
	60
	24,00
	60
	103,50
	60
	126,00

	мийні
	40
	16,00
	40
	69,00
	40
	84,00

	РАЗОМ
	100
	40,00
	100
	172,50
	100
	210,00

	ТО-1:
	
	
	
	
	
	

	загальне діагностування Д-1
	15
	273,00
	10
	198,00
	8
	15,00

	кріпильні, регулювальні й мастильні
	85
	1547,00
	90
	1782,00
	92
	172,50

	РАЗОМ:
	100
	1820,00
	100
	1980,00
	100
	187,50

	ТО-2:
	
	
	
	
	

	поглиблене діагностування Д-2
	12
	264,60
	12
	302,40
	12
	810,00

	кріпильні, регулювальні й мастильні
	88
	1940,40
	88
	2217,60
	88
	5940,00

	РАЗОМ:
	100
	2205,00
	100
	2520,00
	100
	6750,00

	ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

	1. Постові роботи:
	
	
	
	
	
	

	загальне діагностування Д-1
	1
	89,74
	1
	90,51
	1
	107,11
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продовження табл. 2.9
	


Види робіт
	Легковий
автомобіль
	Вантажівка
	Автобус

	
	
Suzuki Ignis 1,3:
	
Volvo FL180 (13/14т):
	
ЛАЗ 4207 ЯМЗ- 236HE:

	
	%
	Знач
	%
	Знач
	%
	Знач

	поглиблене діагностуванння Д-2
	1
	89,74
	2
	181,02
	1
	107,11

	регулювальні, розбірно-складальні
	33
	2961,26
	35
	3167,82
	27
	2891,92

	зварювальні, залежно від типу кузова:
	4
	358,94
	
	
	5
	535,54

	1)з металевим кузовом
	
	
	4
	362,04
	
	

	2)з композиційним кузовом
	
	
	2
	181,02
	
	

	3)з металокомпозиційним кузовом
	
	
	3
	271,53
	
	

	жерстяницькі роботи:
	2
	179,47
	
	
	2
	214,22

	1)з металевим кузовом
	
	
	3
	271,53
	
	

	2)з композиційним кузовом
	
	
	1
	90,51
	
	

	3)з металокомпозиційним кузовом
	
	
	2
	181,02
	
	

	композиційнообробні роботи:
	
	
	
	
	
	

	1)з композиційним кузовом
	
	
	4
	362,04
	
	

	2)з металокомпозиційним кузовом
	
	
	2
	181,02
	
	

	малярні
	8
	717,88
	6
	543,05
	8
	856,86

	РАЗОМ ПО ПОСТАХ:
	49
	8089,14
	51
	9655,96
	44
	17389,89

	2. Дільничні роботи:
	
	
	
	
	
	

	агрегатні
	17
	1525,50
	15
	1357,64
	18
	1927,94

	слюсарно-механічні
	9
	807,62
	9
	814,58
	12
	1285,30

	електротехнічні
	6
	538,41
	6
	543,05
	7
	749,76

	акумуляторні
	2
	179,47
	2
	181,02
	2
	214,22

	ремонт приладів системи живлення
	3
	269,21
	3
	271,53
	3
	321,32

	шиномонтажні
	1
	89,74
	1
	90,51
	1
	107,11

	вулканізаційні
	1
	89,74
	1
	90,51
	1
	107,11

	ковальсько-ресорні
	2
	179,47
	2
	181,02
	2
	214,22

	мідницькі
	2
	179,47
	2
	181,02
	2
	214,22

	зварювальні
	2
	179,47
	2
	181,02
	2
	214,22

	бляхарські
	2
	179,47
	2
	181,02
	2
	214,22



продовження табл. 2.9

	


Види робіт
	Легковий автомобіль
	Вантажівка
	Автобус

	
	
Suzuki Ignis 1,3:
	
Volvo FL180 (13/14т):
	
ЛАЗ 4207 ЯМЗ- 236HE:

	
	%
	Знач
	%
	Знач
	%
	Знач

	арматурні
	2
	179,47
	2
	181,02
	2
	214,22

	оббійні
	2
	179,47
	2
	181,02
	2
	214,22

	РАЗОМ ПО ДІЛЯНКАХ:
	51
	4576,485
	49
	4434,94
	56
	6033,0

	УСЬОГО ПО ПР:
	100
	8974
	100
	9051
	100
	10710,8

	УСЬОГО ПО АТП:
	49857,70




	Крім робіт з ТО й ремонту, на підприємстві виконуються допоміжні й підсобні роботи, обсяг яких (Тдоп) установлюється не більш 30 % від загального обсягу робіт по ТО й ПР рухомого складу [2, 4, 5].

	Річний обсяг допоміжних робіт визначається за формулою:
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Тдоп

 ТЩО,ТО,ПР, СО  kдоп , люд  год
100



	де К доп =20…30% – коефіцієнт який враховує обсяг допоміжних робіт на
підприємстві.

	Для розрахунків приймаємо
	К доп =
	25
	%
	
	
	

	Т доп = 	
	49857,70	
	∙ 
	25 
	=
	12464,43
	люд∙год

	
	100
	
	
	
	
	

	Обсяг допоміжних робіт по виду робіт визначається за формулою:





Tдопі

 Тдоп  Сдоп
100



	де С доп - середня частка даного виду допоміжних робіт, %

	Результати розподілу допоміжних робіт зведені у таблиці 2.10



Таблиця 2.10
Розподіл трудомісткості допоміжних робіт
	Види допоміжних робіт
	Середня частка виду допоміжних робіт, %
	Трудомісткість виду робіт, люд∙год

	Самообслуговування
	45
	560899,13

	Транспортні послуги
	9
	112179,83

	Перегін АТЗ
	20
	249288,50

	Приймання, зберігання та видача мат. цінностей
	9
	112179,83

	Прибирання приміщень на
території
	17
	211895,23






	2.3.4. Розрахунок чисельності виробничих робітників

	Виробничі робітники діляться на: технологічно необхідних (Р т ) і штатних робітників (Р ш ). Розрахунок виконується за наступними формулами:




Р   Тpi
т

Фт
Р   Тpiш

Фш


	де Р т , Р ш – кількість технологічно необхідних і штатних робітників, відповідно;
Т рі – річний обсяг робіт зони чи дільниці, люд-год;
Ф т , Ф ш – фонд робочого часу технологічно необхідних і штатних робітників, відповідно.

	Фонд часу підрозділяється на фонд часу для нормальних і шкідливих умов. До шкідливих відносяться зварювальні, фарбувальні, ковальсько-ресорні й мідницькі роботи.
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Фт  8 Дк  Дв  Дпcв 

год

Фш  Фт 8 Двідп  Дпп 

год



	де Д к – кількість календарних днів у році;

	Д в – кількість вихідних днів у році;
Д псв – кількість святкових днів у році;
Д відп – кількість днів відпустки;
Д пп – кількість днів відгулів з поважної причини (через хворобу й через виконання державних обов'язків).

	На практиці прийняті фонди часу [4, 5]:
Ф т =2070 годин- при нормальних умовах роботи; Ф т =1830 годин - при шкідливих умовах роботи; Ф ш =1610 годин - для малярів;
Ф ш =1820 годин - для інших робітників.

	В розрахунках потрібно визначити кількість технологічно необхідних робітників для зони ЩО, ТО-1 та ТО-2.

	Р т =
	5660,00
	=
	3
	чол.

	
	2070
	
	
	

	Р ш =
	5660,00
	=
	3
	чол.

	
	1830
	
	
	

	У зоні ТО-1:
	
	
	
	

	Р т =
	3987,50
	=
	2
	чол.

	
	2070
	
	
	

	Р ш =
	3987,50
	=
	2
	чол.

	
	1830
	
	
	

	У зоні ТО-2:
	
	
	
	

	Р т =
	11475,00
	=
	6
	чол.

	
	2070
	
	
	

	Р ш =
	11475,00
	=
	6
	чол.

	
	1830
	
	
	

	Річний фонд часу технологічно необхідних робітників на постах ПР
розраховується за формулою:




Фт   a  Фт   b38
год




ФпостПРт 

ну	шу


a  b





	де Ф тну і Ф тшу	– фонд робочого часу відповідно при нормальних та шкідливих
умовах праці;

	де a , b	- число робіт з нормальними й шкідливими умовами праці, % (приймається відповідно 37 та 12 %).
Річний фонд часу Ф m на постах ПР:

	
ФпостПРm =  
	2070	
	∙	
	37	
	+	
	1830 
	∙ 
	12
	=
	2011,22
	год

	
	
	
	37
	+
	12
	
	
	
	
	
	

	Річний фонд часу штатного робітника на постах ПР розраховується за
формулою:



Ф	 Фт   c  Фт   d  год

постПРш

ну	шу


c  d



	де c , d кількість постових робіт всіх робітників і малярів, % (приймається відповідно 41 та 8 %).

	
ФпостПРш=
	1820
	∙
	41
	
	+
	1610
	∙
	8
	=
	1785,71
	год

	
	
	
	41
	+
	8
	
	
	
	
	
	

	Кількість технологічних та штатних робітників на постах ПР для кожної групи АТЗ.

	Suzuki Ignis 1,3:
	Р т =
	8089,14
	=
	4
	
	чол.
	

	2011,22

	
	Р ш =
	8089,14
	=
	5
	
	чол.
	

	1785,71

	Volvo FL180 (13/14т):
	Р т =
	9655,96
	=
	5
	
	чол.
	

	2011,22

	
	Р ш =
	9655,96
	=
	5
	
	чол.
	

	1785,71

	ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:
	Р т =
	17389,89
	=
	9
	
	чол.
	

	
	
	2011,22
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Р ш = 	17389,89	 = 10 1785,71

чол.

Річний фонд часу технологічно необхідних робітників на дільницях ПР розраховується за формулою:


Фт   e  Фт   f

ФпостПРш

 	ну	шу	
e  f

год



де	e,	f	– число робіт з нормальними й шкідливими умовами праці, % (приймається відповідно 44 та 7 %).
Річний фонд часу штатних робітників на дільницях ПР приймається в розмірі 1830 год..


Ф ш =

2070 ∙

44
44 +

+	1830 ∙	7
7


=	2037,06


год



Suzuki Ignis 1,3:

Для ділянок ПР кількість робітників дорівнює:
Р т = 	4576,49	=
2
чол.
=
3
чол.
=
2
чол.
=
2
чол.
=
3
чол.
=
3
чол.


2011,22
Р ш = 	4576,49	
1785,71


Volvo FL180 (13/14т):




ЛАЗ 4207 ЯМЗ-236HE:

Р т = 	4434,94	
2011,22
Р ш = 	4434,94	
1785,71
Р т = 	6033,05	
2011,22
Р ш = 	6033,05	
1785,71

Результати розрахунків занесені до табл. 2.11

Таблиця 2.11 Зведена таблиця по персоналу за зонами, постами та дільницямиСтруктурні підрозділи
Технічно необхідне
Штатне
Зона ЩО
3
3
Зона ТО-1
2
2
Зона ТО-2
6
6
Пости ПР легкових автомобілів
4
5
Пости ПР вантажівок
5
5
Пости ПР автобусів
9
10
Дільниці ПР легкових автомобілів
2
3
Дільниці ПР вантажівок
2
2
Дільниці ПР автобусів
3
3
Разом
36
39























	Таким чином, загальна кількість робітників за допомогою яких виконується технічне обслуговування та ремонт автомобілів складе:

	технічно необхідне :
	36
	чол.

	штатне:
	39
	чол.




	2.4. Розрахунок площі виробничого корпусу

	Орієнтовно розрахункову площу виробничого корпусу можна визначити за середньою питомою площею, яка припадає на одного робітника:




Sрп  Pяв  fпит ,

м2.



	де fпит – питома площа приміщення, яка припадає на одного робітника,

	приймається fпит
	=
	26
	м2.
	
	
	
	
	

	
	S рп =
	39
	∙
	26
	=
	1014
	м2

	Одноповерхові будівлі підприємств з експлуатації, обслуговування і ремонту підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання, як правило проектують каркасного типу з сіткою колон 12Х6 18Х6, 18Х12 та 24Х12 м. Для багатоповерхових будівель розроблені залізобетонні конструкції з
сіткою колон 6Х6, 6Х9, 6Х12, 9Х12.
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	Висота приміщень - відстань від підлоги до низу перекриття або конструкцій - повинна бути не менш 2,8 м [30, 31, 32].

	Визначимо сітку колон: для визначення довжини виробничого корпусу

	приймається
	4
	колон з кроком
	
	12
	м, для ширини:
	6
	колони з кроком

	6
	м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	L
	p  (n
	
к
	1) 
	Шк
	,
	м
	
	
	
	
	

	
	
	
	B
	p  (nк
	
	1) 
	Пк ,
	
	м
	
	
	
	
	

	де nê - прийнята кількість колон;

	Ø ê- крок колон;

	П к - проліт між колонами.

	Розрахункова довжина та ширина корпусу складе:

	
	
	
	L р =
	(
	4
	-
	1
	)
	∙
	12
	=
	36
	м

	
	
	
	В р =
	(
	6
	-
	1
	)
	∙
	6
	=
	30
	м

	Загальна розрахункова планова площа виробничого корпусу визначається за
формулою:





Sñï

 Lp  Bp	м2


	S сп =
	36
	∙
	30
	=
	1080
	м2

	При плануванні площі приміщень виробничого корпусу можуть дещо відрізнятися	від	розрахункових:	для	приміщень	до	1000	м2	припустиме
відхилення до 20 %, а для приміщень більше 1000 м2 - 10 % [14]:




  Scп  Sрп 100%
Sсп


	Різниця в розрахунковій та проектній площі приміщення:

	
	=
	1080
	-
	1014
	100%
	=
	6,11
	%

	∆
	
	
	1080
	∙
	
	
	
	

	Таким чином відхилення розрахункової площі виробничого корпусу від планової площі знаходиться у допустимих межах.
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	3.Охорона праці

	3.1. Розрахунок освітлення

	Розрізняють штучне і природне освітлення, норми проектування якого передбачені [11]. Згідно з [11, 12] для освітлення виробничих приміщень штучним світлом, як правило, використовують газорозрядні лампи. Лампи розжарювання рекомендуються при неможливості чи техніко-економічній недоцільності використання газорозрядних ламп.

	У середньому на підприємстві норми штучного освітлення для підприємств по обслуговуванню та ремонту машин складає 200 лк [11].

	Розрахунок загального освітлення проводиться за допомогою методу коефіцієнта світлового потоку (світловий потік лампи):



F  E  Scп  K  Z , лм
  n

	де Е - норма освітленості, лк [10, 11], приймається
	Е
	=
	200
	лк;

	S сп - скорегована площа виробничого корпусу, м2;

	К - коефіцієнт запасу, [8, 11];
	К =
	1,5
	;
	
	
	
	

	Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення, змінюється в межах Z =1,1…1,5 (у середньому 1,2) [8];

	η - коефіцієнт використання освітлювальної установки;

	n - число ламп.
	
	
	
	
	
	
	

	Для	визначення	коефіцієнту	η	розраховують індекс	приміщення	за
наступною формулою:


i 	a  b
Hc  (a  b)

де a, b - відповідно довжина і ширина приміщення, м;
H c - висота розміщення світильника над освітлювальною поверхнею, м [21, 18].




Приймається	H c = 8,4	м

i	=


36
8,4 ∙	(


∙
36	+


30
30	)



=	1,9

Таким чином, коефіцієнт використання світлового потоку приймається
рівним	0.61 ,(η =0.61 ).
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	У роботі для освітлення приймаються лампи типу
	ЛБ80
	із

	світловим потоком
	5220
	лм [9, 10, 11, 13].
	
	

	Визначення	кількості	ламп	у	виробничому	корпусі,	проводиться	за
формулою:







n  E  Scп  K  Z ,
F 

шт.



	n
	=
	200
	∙
	1080
	∙
	1,5
	∙
	1,2
	=
	122
	шт.

	
	
	
	
	5220
	∙
	0,61
	
	
	
	
	

	Розрахунок місцевого освітлення полягає у визначенні потужності чи світлового потоку ламп. Для місцевого освітлення зазвичай використовують
лампи розжарювання:




1000  h2  E
F 
e


, лм


	де h - відстань лампи до освітлювальної поверхні, м;

	E - нормативна освітленість, лк (приймається
	E =
	100
	лк)[10, 11];

	е	- показник, який вибирається за графіком залежно від h і відстані d від перпендикулярного потоку на освітлювальну поверхню до освітлювальної точки
(рис). Для розрахунків приймається, що h =1,1 м; d=0 м.


[image: ]

	
	Рис. Графік визначення показника е

	Таким чином е =
	280
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Світловий потік лампи дорівнює:
1000	∙	1,1∙1,1∙	100


F	=
280

= 432,14 лм

Обирається лампа розжарювання	НБК-40 .
Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі світлових прорізів бокового чи верхнього освітлення. У роботі визначається загальна площа світлових прорізів підприємства при боковому освітленні проводиться за формулою:

S  Sп  Сн  Кз  ηo K  ,бд	м2

100  P W
o	1

	де S п	- площа підлоги приміщення, м2 (приймається як площа виробничого
корпусу);

	С н - нормоване значення коефіцієнта природної освітленості (приймається

	С н
	0,2
	)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К з - коефіцієнт запасу (приймається Кз =
	1,45
	
	)
	
	
	
	
	

	η 0
	- світлова характеристика вікон (приймається
	η 0 =
	10
	
	);
	

	К бд - коефіцієнт урахування затінення протистоячими будинками

	(приймається К бд =
	1,0
	) [8,11, 12];
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р 0 - загальний коефіцієнт світлопропускання, (приймається Р 0 =
	0,63
	)

	[ 8, 11, 12];

	W 1 - коефіцієнт урахування підвищення освітленості при боковому освітленні,

	(приймається W 1 =
	
	1,1
	) [8, 11, 12].
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S
	=
	1080
	∙
	0,2
	∙
	1,5
	∙
	10
	∙
	1,0
	=
	45,19
	
м2

	
	
	
	
	
	100
	
	0,63
	
	1,1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	∙
	
	∙
	
	
	
	
	
	




	3.2. Розрахунок механічної вентиляції

	Механічну вентиляцію використовують при об'ємі виробничого простору менше 40 м2 на одного працюючого, у даному випадку коефіцієнт кратності
складає 26 м2, адже площа виробничого корпусу визначалася з кратність 26 м2 на одного	працюючого,	тому  є	необхідність	провести	розрахунок  механічній
вентиляції.
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	Для загального розрахунку механічної вентиляції у межа усього головного виробничого корпусу, використовується методика кратності. У зв’язку з цим
об'єм повітря визначається за формулою:





V  Vп  Ккр  Sр  Hc  Ккр ,

м3/год



	де V n - об'єм приміщення, м3;

	К кр - коефіцієнт кратності, приймається К кр =
	3,5
	).
	
	

	Об’єм повітря у приміщенні складе:

	V
	=
	1080
	∙
	8,2
	∙
	3,5
	=
	30996,00
	м3/год

	Загальна потужність двигунів вентиляторів підприємства визначається з
виразу:




К V  Р 106

Р    з	в	в	 ,
3, 6 в п

кВт


	де К з - коефіцієнт запасу, (приймається К з =1,2);
V e - подача вентилятора, яка дорівнює кількості повітря, м3/год;
P e	- тиск який розвиває вентилятор (вентилятори низького тиску розвивають тиск до 1000 Па, середнього - 3000 Па і високого - 5000 Па);
η e - ККД вентилятора,(приймається η e = 0,6...0,8);
η п - ККД приводу, для плоскопасової передачі	, для клинопасової	, для безпосереднього з'єднання η п =1,0.

	Для	розрахунку	загальної	потужності	вентиляторів	підприємства приймається, що використовується вентилятор високого тиску (тобто Р а =5000 Па
), привод вентилятора є клинопасовим η п =0,95 ).

	Р =
	1,2
	∙
	30996,00
	∙
	5000,00
	∙
	10
	∙
	10-6
	=
	776,84
	кВт

	
	
	
	
	
	
	
	0,95
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,6
	∙
	0,7
	∙
	
	
	
	
	
	




	3.3. Розрахунок опалення

	Одним з вихідних даних для розрахунку опалення є температура у виробничих приміщеннях, яка становить +20°С [22, 8].

	Кількість теплоти для опалення виробничого корпусу визначається за формулою:




Q  q t  t V ,46
Дж∙м3/год


0	0	в	з


	де q 0	- витрати теплоти для опалення 1 м3 приміщення на 1°С різниці внутрішньої і зовнішньої температур, (приймається q 0 = 2,08; Дж/кг );
t в - внутрішня температура цеха, °С (приймається t в = 17oC );
t з - зовнішня температура повітря (приймається t з =-15oC ),
V - об’єм приміщення, м3.

	Q 0 =
	2,08
	∙(
	17
	-
	(-
	15
	))
	∙
	30996
	=
	2063094
	Дж∙м3/год

	Крім того, кількість теплоти, яка витрачається на вентиляцію визначається за
формулою:





Qв  qв tв  tз V ,

Дж∙м3/год



	де q в - витрати теплоти на вентиляцію 1 м3 будівлі при різниці внутрішньої і зовнішньої температури 1°С, q в =1…2кДж/кг ;

	Q в =
	17,00
	∙(
	17
	-
	(-
	15
	))
	∙
	30996
	=
	16861824
	Дж∙м3/год

	Площа радіаторів опалення розраховується по формулі:
	



F 	Q0  Qв	,	м3
0	К t   t 
п	т	в

	де t т - середня розрахункова температура теплоносія (пара низького тиску – 100
°С, пара при тиску 1,2 атм (0,12 МПа) - 104 °С, при тиску 1,5 атм (0,15 МПа) - 111
°С;
К п	- коефіцієнт, значення якого залежить від різниці температур теплоносія і нагрівального повітря (приймається 28000 кДж/м2∙гoд∙гpaд).

	F 0 =
	2063093,76
	+
	16861824,00
	
	
м3

	
	
	
	
	
	
	=
	55,86
	

	
	2800
	∙(
	104
	-
	17
	)
	
	




	3.4. Розрахунок захисного заземлення

	Захисне заземлення – навмисне приєднання до землі металевих частин електроустаткування, що можуть виявитися під напругою внаслідок ушкодження ізоляції. Основне призначення захисного заземлення – знизити напруга дотику до
безпечної величини.
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	Захисне заземлення є ефективним способом забезпечення безпеки людей, що працюють з електроустаткуванням. Повинне бути заземлені металеві корпуси елект-ричних машин, апаратів, каркаси розподільних щитів і інші металеві конструкції, зв'язані з електроустановками. Штучний заземлювач, являє собою замкнутий контур з 10 труб, довжиною 2 м і діаметром 0,2 м, встановленими на глибину 1 м і з'єднаних смугою, що заземлює.

	Для розрахунку приймається, що напруга пристроїв, які заземлюються,

	складає
	500
	+
	24
	=
	524
	В

	Опір розтікання струму від однієї труби визначається за формулою:






R 	

0, 336  p	,  Ом
 2  L 	 4  h  L  

L  lg  d   0, 5  lg  4  h  L  
	


	де р – питомий опір ґрунту (приймається р =100 Ом/см );

	L – довжина труби (приймається L =2 м );

	d – діаметр труби (приймається d =0,2 м);

	Опір розтікання струму від однієї труби:

	
	
	0,336
	∙
	
	
	
	100
	
	

	R
	=
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=
	0,11
	Ом

	
	
	2
	∙
	200
	
	
	4
	∙
	100
	+
	200
	
	

	
	200
	· (lg(
	
	)+
	0,5
	· lg(
	
	
	
	
	))
	
	

	
	
	
	20
	
	
	
	4
	· 
	100
	-
	200
	
	

	
	Опір розтікання струму системи заземлення:
	
	
	
	
	



R  	R	 ,	Ом

сист

m  K  K

1	2


	де m – число труб (приймається m =10 шт );

	К 1 – коефіцієнт, що враховує екранування труб (приймається К 1 =0,56 );

	К 2 – коефіцієнт, що враховує екранування смуги і труб (приймається К 2 =0,78 );

	

R сист
	
= 	
	
	0,11	
	
	
=
	
0,03
	
Ом

	
	10
	· 
	0,56
	· 
	0,78
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Довжина замикаючої смуги для замкнутого кола визначається за формулою:



L1  a  m, м


	де а – відстань між трубами (приймається а =3 м ).

	L =
	3
	· 
	10
	=
	30
	м

	Опір розтікання струму сталевої смуги, що заземлює визначається за
формулою:





RП 

0, 366  p	,
 2  L2 Ом

L1  lg 	1  
 b  h1 


де h – ширина смуги, що заземлює (приймається h =3 см ).

R П	=

0,366	∙

100


=	0,003	Ом

3000

∙	2	∙
lg(

3000
100	∙
· 
3000
)
3

Загальний опір заземлення:

R



 Rcист  Rn ,	Ом


заг	R	 R
cиcт	n

	
	
	R заг
	=
	0,03
	· 
	0,003
	=
	0,003
	Ом
	

	
	
	
	
	0,03
	+
	0,003
	
	
	
	

	Для того, щоб спроектований пристрій задовольняв правила пристрою електроустановок ПЕУ-86, необхідно, щоб опір розтікання струму в захисному пристрої, що заземлює, для установок до 1000 В був не більш 4 Ом і для напруги понад 1000 В з ефективною заземленою нейтраллю більше 0,5 Ом.

	
Опір розтікання струму в захисному пристрої складає
	
0,003
	
Ом

	що для пристроїв до 1000 В є допустимим, адже зберігається умова
	

	0,003
	Ом<
	5 Ом.
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	3.5. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників

	Для розрахунків роботи приймається, що виробничий корпус відноситься до категорії «В» з наявністю горючих газів і рідин (категорія приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою), клас можливої пожежі – «В».

	Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для оснащення об'єктів слід також керуватися галузевими правилами пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками (Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 151
«Типові норми належності вогнегасників»).

	Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників проводиться згідно з нормами належності.

	Вибір типу вогнегасника обумовлений розмірами можливих осередків пожеж на об'єкті.

	За необхідності застосування різних типів вогнегасників допускається здійснювати заміну одного типу на інший із забезпеченням рівності сумарної вогнегасної здатності вогнегасників за класом пожежі, характерної для цього об'єкта.

	Площа приміщення скдадає
	1080,00
	м2

	Для захисту приміщення потрібно згідно завдання:

	вуглекислотні пересувні вогнегасники

	вага вогнегасника:
	56
	кг
	
	

	необхідна кількість вогнегасників
	#Н/Д
	шт.




	3.6. Розрахунки рівнів шуму

	Більшість виробничих процесів супроводжується дією на працюючих шуму. Шум - сукупність звуків різної інтенсивності і частоти, що викликає неприємні слухові відчуття.

	Будь-який звук характеризується частотою коливань f Гц, інтенивністю I , Вт/м2 і звуковим тиском p , Па. Звуковим тиском називають додатковий тиск, що виникає в середовищі від звукових хвиль. Швидкість коливань частинок середовища  залежить  від  миттєвого  звукового  тиску  і  акустичного  опору
середовища.
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	Органом слуху людини механічні коливання сприймаються як звук у діапазоні частот 20+20000 Гц. Коливання з частотою меншою 20 Гц (інфразвук) та понад 20000 Гц (ультразвук) не сприймаються органами слуху людини, але спричиняють біологічну дію на організм. Слухове сприйняття обмежене також нижньою і верхньою межами - порогом чутності і больовим порогом. Значення
інтенсивності звуку на цих порогах становлять відповідно 10-12Вт/м2 та 102 Вт/м 2 тобто різняться у 1014 разів. Але орган слуху людини сприймає не абсолютну, а відносну зміну інтенсивності звуку приблизно у логарифмічній залежності. У
зв'язку з цим для оцінки шуму користуються відносними рівнями інтенсивності
чи звукового тиску у логарифмічних одиницях. При цьому збільшення будь-якої інтенсивності звуку в 10 разів відповідає приросту відчуття інтенсивності на одиницю, яку називають "бел" (Б). Рівні звукового тиску, шо відповідають порогу чутності і больовому порогу, становлять 0 і 120 дБ (1 дБ = 0,1 Б).

	
Рівень звукового тиску, отриманий за характеристикою «А» шумоміру, називається рівнем звуку, одиницею виміру якого є дБА. Шкала «А» шумоміру застосовується для орієнтовної оцінки шуму.

	Для боротьби з виробничим шумом застосовують такі основні заходи: зменшення шуму в його джерелі, звукоізоляцію, віброгасіння, звукопоглинання, архітектурно-планувальні заходи, застосування засобів індивідуального захисту та ін.

	Звукоізоляція - це здатність огороджу вальних конструкцій відбвати і послабляти звукову енергію, що падає на них. Звукоізолююча здатність конструкцій (стіни, перекриття, загородки, кожуха) тім більша, чим більша її
поверхнева густина, тобто маса її 1 м2 Саме тому ці конструкції виготовляють з
.
металу, товстого скла, залізобетону, цегли.




	Згідно із завданням тип робочого місця:

	Постійні робочі місця у виробни-чих приміщеннях і на території підприємств; ДСП;

	Згідно із завданням звуковий тиск, дБА
	95,00
	

	Рівень звукового тиску для заданого типу робочого місця, дБА
	80,00

	Рівень звукового тиску безпосередньо за стіною у суміжному приміщенні:







L  L  R

, дБА
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	де L - звуковий тиск шуму у приміщенні де знаходиться джерело шуму;

	Звукоізолююча здатність стіни дорівнює:

	R =
	95,00
	-
	80,00
	=
	15,00
	, дБА

	Для огорож з бетону, цегли і подібних матеріалів, масою 1м2 яких (m) 100…1000 кг/м2 відома залежність звукоізолюючої здатності від маси стіни:




R  22 lg m 12
R  23 lg m  5

	Маса 1 м2 стіни:
	
	
	
	
	

	
	15
	+
	12
	
	

	
	
	22
	
	
	

	m =
	10
	
	=
	16,88
	кг/м2

	Товщина перегородки визначається з виразу:
	





m   h

кг/м2



	h=
	16,88
	=
	0,28
	м.

	
	60,00
	
	
	




	3.7. Розрахунки екранування джерел електромагнітних випромінювань

	Джерелами випромінювання електромагнітної енергії радіочастотного діапазону є різноманітні установки. Це - потужні телевізійні та радіостанції, радіолокаційні пристрої та промислові установки високочастотного нагріву і, нарешті, вимірювальні, контрольні й лабораторні прилади різного призначення та монітори. Джерелами випромінювання можуть бути також будь-які елементи високочастотного ланцюга.

	Електромагнітні поля (ЕМП) можуть негативно впливати на організм людини. Первинним проявом дії електромагнітної енергії є нагрів, який може призвести до змін і навіть пошкодження тканин і органів. Нагрів особливо небезпечний для органів зі слабкою терморегуляцією й у складі яких багато води (мозок, очі, нирки, сім'яні залози). Коливання надвисоких частот викликають
також помутніння кришталика ока.
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	Визначити мінімальну товщину суцільного екрана із міді для високочастотної установки ізотропного випромінювання з частотою 60 кГц. Довжина провідника 4 м, сила струму 130 А. Робоче місце розташоване на відстані їм від джерела випромінювання.

	ЕМП характеризується довжиною хвилі λ	(м), або частотою коливань f
(Гц):



 c  t  c , м
f

де c=3∙108 м/с - швидкість розповсюдження радіохвиль;
t - період коливань, с.



3	∙	108
λ =
6	∙	104


=	0,5	∙


104	м

Робочі місця обслуговуючого персоналу можуть опинитись у таких зонах ЕМП: ближній, проміжній і дальній - залежно від частоти поля, параметрів випромінюючої системи та відстані від джерела випромінювання до робочого місця.
При ізотропному (всенаправленому) випромінюванні ближня зона (зона індукції) розповсюджується на відстань, м:



rбл.з

   
2м





r бл.з ≤

0,5 ∙
2 ∙

104
3,14


=	796,18 м

тобто робоче місце знаходиться у зоні індукції (ближній зоні).
Перемінне ЕМП є сукупністю двох взаємопов'язаних перемінних полів - електричного і магнітного, які характеризуються відповідними векторами напруженості Е (В/м) і Н (А/м).
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	У ближній зоні, в якій ще не сформувалась електромагнітна хвиля, електричне і магнітне поля незалежні одне від одного. Тому згідно з ГОСТ 12.1.006-84 у діапазоні частот 60 кГц…300 МГц ЕМП оцінюються напруженістю електричної і магнітної складових поля, а у діапазоні частот 300 МГц…300 ГГц - густиною потоку енергії (ГПЕ). За електричною складовою напруженість ЕМП не повинна перевищувати 50 В/м - для частот 60 кГц…3 МГц; 20 В/м - для частот 3…30 МГц; 10 В/м - для частот 30…50 МГц; 5 В/м - для частот 50…300 МГц; за магнітною складовою: 5 А/м - для частот 60 кГц…1,5 МГц, 0,3 А/м - для частот 30 - 300 МГц.

	При ізотропному випромінюванні напруженість електричного, В/м, і магнітного, А/м, полів на робочому місці у ближній зоні для провідника визначають за формулами:





I  lE 


4 2  f  r3 ,

H    I  l	 ,
2  r 2

В/м А/м

де I - сила струму у провіднику (антені), А;
l - довжина провідника (антени), м;
ε - діелектрична проникність середовища, Ф/м (для повітря ε= 1 );
ω - кругова частота поля, рад/с (с-1);
f - частота поля, Гц;
r - відстань від джерела випромінювання, м.
згідно завдання довжина провідника l =	3,5 згідно завдання сила струму І =	144	А
Очікувана	напруженість	складових	ЕМП	у	розрахунковій	точці	за формулами:

144
E =
· 
3,5


= 2,1


· 10-4


В/м

4	∙	3,142	∙	1	∙	6∙	104 ∙  13
що значно менше гранично допустимого рівня (ГДР).
144 ∙	3,5

Н	=
2	∙	3,14
· 
12

=	80,3

А/м

що перевищує ГДР.
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Основною характеристикою кожного екрана є рівень послаблення ЕМП (ефек-тивність екранування), шо являє собою відношення параметра ЕМП у даній точці за відсутності екрана (Е, Н, ГПЕ) до того ж показника у тій же точці за наявності екрана (Ее, Не, ГПЕе):



G  E
Ee

G  H
He


	Потрібне	ослаблення	магнітної	напруженості	поля	(ефективність екранування):

	G =
	80,25
	=
	16,1

	
	5
	
	

	Товщина	екрана	d ,	мм,	виготовленого	із	суцільного	матеріалу,	як забезпечить задане ослаблення, визначається за формулою:




d  1000  ln G f 


, мм





	де G - задане ослаблення інтенсивності поля;
f - частота поля, Гц;
μ	- абсолютна магнітна проникність матеріалу екрана, Гн/м	(міді 0,99999∙10-6, алюмінію - 1,000023∙10-6, сталі - 875∙10-6);
v	- питома електрична провідність матеріалу, См/м (міді - 0,59∙108, алюмінію -
0,40∙108, сталі - 0,10∙108).

	за умовою завдання матеріал екрану -
	
	алюміній
	
	
	
	

	Мінімальна	товщина	екрана,	яка	забезпечить	задану	ефективність екранування, мм:

	d
	=
	
	
	
	
	1000
	∙
	ln
	
	16,05
	
	=
	1,01
	мм

	
	
	(3,14
	
	
	· 104
	
	1
	· 10-6
	
	0,4
	· 108)0,5
	
	
	

	
	
	
	· 
	6
	
	· 
	
	
	· 
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	3.8.	Розрахунок	санітарно-гігієнічних	вимог	виробничих	та	допоміжних приміщень

	Створення здорових та безпечних умов праці починається з правильного вибору майданчика для розміщення підприємства та раціонального розташування на ньому виробничих, допоміжних та інших будівель і споруд.

	З метою запобігання травматизму у виробничих приміщеннях необхідно застосовувати попереджувальне пофарбування будівельних конструкцій та знаки безпеки (ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»). Наприклад, жовтим кольором (або із чорними смугами) фарбують низько розташовані над проходами конструкції, звуження проїздів, малопомітні сходинки, виступи та перепади в площині підлоги.

	Розрахунок числа шафок (N ш ) є рівною числу працівників працюючих в усіх змінах, кількість душових кабінок (N д ) визначається з розрахунку 8 чол. на один душ, кількість умивальників ( N у ) визначається з розрахунку 12 чол. на один умивальник, кількість кабінок туалету (N т ) приймається з розрахунку по одній
на 30 чол:






Nш= Nосн + Nдод  Nз. р.,


	де N осн - кількість основних робітників, чол;

	N доп - кількість допоміжних робітників, чол;

	N осн - загальна кількість робітників, чол.





N   Nз. р. ,

N   Nз. р. ,


Nз. р. 

д	8	у	12

Nт   30 ,

· кількість шафок

N ш =

39	од.

· кількість душових

N ш = 	39	 =
8

5	од.

· кількість умивальників
· кількість туалетів

N ш = 	39	 =	3	од.
12
N ш = 	39	 =	1	од.
30
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